注册：ANJK0022

汉江水质保护工作动态

第4期

安康市生态环境局 2021年4月6日

安康市2021年2月份水环境质量状况

依据国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）、《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办〔2011〕22号）、《城市地表水环境质量排名技术规定》和监测断面水质考核目标，现将我市2021年2月38个监测断面水质状况通报如下：

一、2月地表水监测断面水质状况

**（一）2月水质状况**

2月份，38个断面中Ⅰ类水质占比16%，Ⅱ类水质84%。恒河口、紫阳洞河口断面水质由上月的Ⅱ类上升至Ⅰ类。任河入汉江、旬河江口镇沙坪村沙坪桥、坝河观音堂、南江河出陕界断面水质持续保持Ⅰ类。月河流域的涧池镇枞岭村断面水质由上月的Ⅲ类恢复至Ⅱ类。瀛湖坝前断面由上月的Ⅲ类恢复至Ⅱ类。总氮作为参考指标单独评价，2月浓度1.33mg/L，环比1月的1.44mg/L下降了8%。

**2021年2月水质监测断面水质状况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **河流** | **断面名称** | **考核县区** | **断面****类型** | **2021年1月水质类别（超标因子、****超标倍数）** | **2021年2月水质类别（超标因子、****超标倍数）** | **目标水质** |
| **1** | 汉江 | 七里沟 | 汉滨区 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| **2** | 汉江 | 老君关 | 汉滨区 | **国控** | Ⅱ | Ⅱ | / |
| **3** | 黄洋河 | 黄洋河口 | 汉滨区 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| **4** | 月河 | 汉滨月河口 | 汉滨区、高新区 | **国控** | Ⅱ | Ⅱ | / |
| **5** | 汉江 | 瀛湖坝前 | 汉滨区、瀛湖旅游区 | **国控** | Ⅲ总磷：0.16 | Ⅱ | / |
| **6** | 吉河 | 吉河口 | 汉滨区、瀛湖旅游区 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| **7** | 恒河 | 恒河口 | 汉滨区、恒口示范区 | 市控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ |
| **8** | 月河 | 涧池镇枞岭村 | 汉阴县 | 省控 | Ⅲ化学需氧量：0.20总磷：0.30氨氮：0.36 | Ⅱ | Ⅱ |
| **9** | 月河 | 双乳镇三同村 | 汉阴县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| **10** | 月河 | 月河出恒口区 | 恒口示范区 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| **11** | 子午河 | 席家坝 | 石泉县 | **国控** | Ⅱ | Ⅱ | / |
| **12** | 汉江 | 石泉高桥 | 石泉县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| **13** | 饶峰河 | 饶峰河口 | 石泉县 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| **14** | 池河 | 池河入汉江 | 石泉县 | **国控** | Ⅱ | Ⅱ | / |
| **15** | 长安河 | 长安河青草关 | 宁陕县 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| **16** | 旬河 | 江口镇沙坪村沙坪桥 | 宁陕县 | **国控** | Ⅰ | Ⅰ | / |
| **17** | 汶水河 | 筒车湾镇许家城村河道 | 宁陕县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| **18** | 洞河 | 紫阳洞河口 | 紫阳县 | 省控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ |
| **19** | 汉江 | 紫阳县洞河鹿子滩 | 紫阳县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| **20** | 任河 | 任河入汉江 | 紫阳县 | **国控** | Ⅰ | Ⅰ | / |
| **21** | 岚河 | 岚河入汉江 | 岚皋县 | **国控** | Ⅱ | Ⅱ | / |
| **22** | 岚河 | 岚河六口水文站 | 岚皋县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| **23** | 大道河 | 大道河民主集镇建成区 | 岚皋县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| **24** | 坝河 | 平利坝河 | 平利县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| **25** | 黄洋河 | 黄洋河出县界 | 平利县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| **26** | 坝河 | 广佛水电站 | 平利县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| **27** | 南江河 | 南江河出陕界 | 镇坪县 | **国控** | Ⅰ | Ⅰ | / |
| **28** | 南江河 | 黄龙沟 | 镇坪县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| **29** | 南江河 | 三块石 | 镇坪县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| **30** | 旬河 | 旬河商洛入安康 | - | **国控** | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| **31** | 旬河 | 旬阳旬河口 | 旬阳县 | **国控** | Ⅱ | Ⅱ | / |
| **32** | 蜀河 | 旬阳蜀河口 | 旬阳县 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| **33** | 冷水河 | 县城饮用水源地 | 旬阳县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| **34** | 坝河 | 观音堂 | 旬阳县 | **国控** | Ⅰ | Ⅰ | / |
| **35** | 汉江 | 汉江庙岭 | 旬阳县 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ |
| **36** | 汉江 | 汉江兰滩 | 旬阳县 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| **37** | 白石河 | 白石河入汉江 | 白河县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| **38** | 汉江 | 羊尾（出陕） | 白河县 | **国控** | Ⅱ | Ⅱ | / |

**备注**：国考断面2021年考核目标尚未确定

**（二）1-2月水质状况**

1-2月,38个断面中Ⅰ类水质占比10%，Ⅱ类水质87%，Ⅲ类水质3%。旬河江口镇沙坪村沙坪桥、任河入汉江、南江河出陕界、坝河观音堂断面水质为Ⅰ类。月河流域的涧池镇枞岭村断面水质超标，为Ⅲ类，超标因子为总磷，超Ⅱ类0.1倍。瀛湖坝前断面水质优，水质透明度1-2月均值196cm，同比2020年1-2月的210cm下降了7%;叶绿素a1-2月均值为0.008mg/L，同比去年同期的0.002mg/L上升了300%。总氮作为参考指标单独评价，1-2月浓度均值为1.38mg/L，同比2020年的1-2月的1.35mg/L上升了2%。

 **2021年1-2月水质监测断面水质状况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **河流** | **断面名称** | **考核县区** | **断面****类型** | **2020年1-2月水质类别（超标因子、超标倍数）** | **2021年1-2月水质类别（超标因子、超标倍数）** | **目标水质** | **2020年1-2月综合污染指数** | **2021年1-2月综合污染指数** | **污染程度同比****变化****趋势** |
| **1** | 汉江 | 七里沟 | 汉滨区 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.2201  | 0.2092 | 变好 |
| **2** | 汉江 | 老君关 | 汉滨区 | **国控** | Ⅱ | Ⅱ | / | 0.2279  | 0.1630 | 变好 |
| **3** | 黄洋河 | 黄洋河口 | 汉滨区 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.2301  | 0.2017 | 变好 |
| **4** | 月河 | 汉滨月河口 | 汉滨区、高新区 | **国控** | Ⅲ | Ⅱ | / | 0.3048  | 0.2246 | 变好 |
| **5** | 汉江 | 瀛湖坝前 | 汉滨区、瀛湖旅游区 | **国控** | Ⅲ总磷：0.2 | Ⅱ | / | 0.2622  | 0.1412 | 变好 |
| **6** | 吉河 | 吉河口 | 汉滨区、瀛湖旅游区 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.2635  | 0.2376 | 变好 |
| **7** | 恒河 | 恒河口 | 汉滨区、恒口示范区 | 市控 | Ⅲ总磷：0.2 | Ⅱ | Ⅱ | 0.2767  | 0.2182 | 变好 |
| **8** | 月河 | 涧池镇枞岭村 | 汉阴县 | 省控 | Ⅲ总磷：0.2 | Ⅲ总磷：0.1 | Ⅱ | 0.2982  | 0.3284 | **变差** |
| **9** | 月河 | 双乳镇三同村 | 汉阴县 | 省控 | Ⅲ总磷：0.3 | Ⅱ | Ⅱ | 0.3067  | 0.2638 | 变好 |
| **10** | 月河 | 月河出恒口区 | 恒口示范区 | 市控 | Ⅲ总磷：0.1化学需氧量：0.07 | Ⅱ | Ⅱ | 0.3162  | 0.2989 | **变差** |
| **11** | 子午河 | 席家坝 | 石泉县 | **国控** | / | Ⅱ | / | /  | 0.2404 | -- |
| **12** | 汉江 | 石泉高桥 | 石泉县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.2306  | 0.2500 | **变差** |
| **13** | 饶峰河 | 饶峰河口 | 石泉县 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.2552  | 0.1727 | 变好 |
| **14** | 池河 | 池河入汉江 | 石泉县 | **国控** | Ⅱ | Ⅱ | / | 0.2365  | 0.2126 | 变好 |
| **15** | 长安河 | 长安河青草关 | 宁陕县 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.2183  | 0.2095 | 变好 |
| **16** | 旬河 | 江口镇沙坪村沙坪桥 | 宁陕县 | **国控** | Ⅱ | Ⅰ | / | 0.2296  | 0.1147 | 变好 |
| **17** | 汶水河 | 筒车湾镇许家城村河道 | 宁陕县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.2128  | 0.2319 | **变差** |
| **18** | 洞河 | 紫阳洞河口 | 紫阳县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.2273  | 0.1422 | 变好 |
| **19** | 汉江 | 紫阳县洞河鹿子滩 | 紫阳县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.2303  | 0.1944 | 变好 |
| **20** | 任河 | 任河入汉江 | 紫阳县 | **国控** | Ⅱ | Ⅰ | / | 0.2321  | 0.1863 | 变好 |
| **21** | 岚河 | 岚河入汉江 | 岚皋县 | **国控** | Ⅱ | Ⅱ | / | 0.2185  | 0.2196 | **变差** |
| **22** | 岚河 | 岚河六口水文站 | 岚皋县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.2166  | 0.1569 | 变好 |
| **23** | 大道河 | 大道河民主集镇建成区 | 岚皋县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.2209  | 0.1616 | 变好 |
| **24** | 坝河 | 平利坝河 | 平利县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.2502  | 0.2011 | 变好 |
| **25** | 黄洋河 | 黄洋河出县界 | 平利县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.2426  | 0.1941 | 变好 |
| **26** | 坝河 | 广佛水电站 | 平利县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.2198  | 0.1957 | 变好 |
| **27** | 南江河 | 南江河出陕界 | 镇坪县 | **国控** | Ⅱ | Ⅰ | / | 0.1724  | 0.1665 | 变好 |
| **28** | 南江河 | 黄龙沟 | 镇坪县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.1988  | 0.1817 | 变好 |
| **29** | 南江河 | 三块石 | 镇坪县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.1843  | 0.1274 | 变好 |
| **30** | 旬河 | 旬河商洛入安康 | - | **国控** | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.2174  | 0.1925 | 变好 |
| **31** | 旬河 | 旬阳旬河口 | 旬阳县 | **国控** | Ⅱ | Ⅱ | / | 0.2360  | 0.2523 | **变差** |
| **32** | 蜀河 | 旬阳蜀河口 | 旬阳县 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.2493  | 0.2014 | 变好 |
| **33** | 冷水河 | 县城饮用水源地 | 旬阳县 | 省控 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | 0.1906  | 0.1015 | 变好 |
| **34** | 坝河 | 观音堂 | 旬阳县 | **国控** | Ⅰ | Ⅰ | / | 0.1928  | 0.1857 | 变好 |
| **35** | 汉江 | 汉江庙岭 | 旬阳县 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | 0.2261  | 0.2112 | 变好 |
| **36** | 汉江 | 汉江兰滩 | 旬阳县 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.2387  | 0.1337 | 变好 |
| **37** | 白石河 | 白石河入汉江 | 白河县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.2291  | 0.2104 | 变好 |
| **38** | 汉江 | 羊尾（出陕） | 白河县 | **国控** | Ⅱ | Ⅱ | / | 0.2276  | 0.1920 | 变好 |

**备注**：国考断面2021年考核目标尚未确定

二、县区水环境质量排名

**（一）1-2月县区水环境质量现状累计排名**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **县区、管委会** | **CWQI1-2月指数** | **CWQI1-2月排名** |
| **镇坪县** | 2.4379  | 1 |
| **白河县** | 2.4665  | 2 |
| **旬阳县** | 2.5647  | 3 |
| **紫阳县** | 2.6629  | 4 |
| **岚皋县** | 2.6769  | 5 |
| **宁陕县** | 2.7683  | 6 |
| **平利县** | 2.9251  | 7 |
| **汉滨区** | 2.9290  | 8 |
| **瀛湖区** | 3.0892  | 9 |
| **石泉县** | 3.1215  | 10 |
| **高新区** | 3.7184  | 11 |
| **恒口区** | 3.8363  | 12 |
| **汉阴县** | 4.2242  | 13 |

**（二）1-2月县区水环境质量相比2020年同期改善累计排名**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **县区、管委会** | **△CWQI1-2月指数** | **△CWQI1-2月排名** |
| **紫阳县** | -22.14% | 1 |
| **汉滨区** | -20.97% | 2 |
| **旬阳县** | -19.94% | 3 |
| **瀛湖区** | -19.67% | 4 |
| **岚皋县** | -18.43% | 5 |
| **平利县** | -16.98% | 6 |
| **宁陕县** | -16.25% | 7 |
| **高新区** | -14.08% | 8 |
| **白河县** | -13.38% | 9 |
| **石泉县** | -12.61% | 10 |
| **镇坪县** | -10.87% | 11 |
| **恒口区** | -9.53% | 12 |
| **汉阴县** | -1.46% | 13 |

**备注:**1.县区水环境质量排名依据《陕西省城市地表水环境质量排名技术规定（试行）》，CWQI为县区水质指数，按照从小到大的顺序进行排名，排名越靠前说明城市地表水环境质量状况越好。2.△CWQI为县区水质改善指数，按从小到大的顺序进行排名，排名越靠前说明县区地表水环境质量改善程度越高。△CWQI为负值，说明县区地表水环境质量变好；△CWQI为正值，说明县区地表水环境质量变差。



 本期安康市水环境质量状况信息已在“安康环保”微信公众号平台发布，敬请关注。

送：生态环境部西北督察局、省生态环境厅、省委生态环境保护督察驻安康督察局。

郭青，俊民，晶华，全安同志。

市委办公室、市人大办公室、市政府办公室、市政协办公室。

市委宣传部、市发改委、市工信局、市财政局、市自然资源局、

市住建局、市交通局、市水利局、市农业农村局、市林业局、

市卫健委、市应急管理局、市公安局、市城管局（创建办）

各县区政府、高新区管委会、瀛湖生态旅游区管委会、恒口

示范区管委会。

各县区生态环境分局。