儿29800

注册：ANJK0022

汉江水质保护工作动态

第5期

安康市生态环境局 2021年5月26日

安康市2021年4月份水环境质量状况

依据国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）、《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办〔2011〕22号）、《城市地表水环境质量排名技术规定》和监测断面水质考核目标，现将我市2021年4月38个监测断面水质状况通报如下：

一、4月地表水监测断面水质状况

**（一）4月水质状况**

4月份，38个断面中Ⅰ类水质占比16%，Ⅱ类水质79%，Ⅲ类水质5%。紫阳洞河口、黄洋河出县界、三块石断面水质由上月的Ⅱ类上升至Ⅰ类；月河出恒口区断面由上月的Ⅲ类恢复至Ⅱ类；坝河观音堂、池河入汉江、任河入汉江断面由上月的Ⅰ类回落至Ⅱ类。旬河江口镇沙坪村沙坪桥水质持续保持Ⅰ类。水质超标的断面为月河流域的涧池镇枞岭村、双乳镇三同村断面，其中，涧池镇枞岭村断面超标因子为氨氮、总磷，分别超Ⅱ类0.26倍、0.5倍；双乳镇三同村断面超标因子为总磷，超Ⅱ类0.2倍。瀛湖坝前断面水质持续保持Ⅰ类，水质优；总氮作为参考指标单独评价，4月浓度1.39mg/L，环比3月的1.27mg/L上升了9%。

**2021年4月水质监测断面水质状况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **河流** | **断面名称** | **考核县区** | **断面**  **类型** | **2021年3月水质类别（超标因子、**  **超标倍数）** | **2021年4月水质类别（超标因子、**  **超标倍数）** | **目标水质** |
| **1** | 汉江 | 七里沟 | 汉滨区 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| **2** | 汉江 | 老君关 | 汉滨区 | **国控** | Ⅱ | Ⅱ | / |
| **3** | 黄洋河 | 黄洋河口 | 汉滨区 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| **4** | 月河 | 汉滨月河口 | 汉滨区、高新区 | **国控** | Ⅱ | Ⅱ | / |
| **5** | 汉江 | 瀛湖坝前 | 汉滨区、瀛湖旅游区 | **国控** | Ⅰ | Ⅰ | / |
| **6** | 吉河 | 吉河口 | 汉滨区、瀛湖旅游区 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| **7** | 恒河 | 恒河口 | 汉滨区、恒口示范区 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| **8** | 月河 | 涧池镇枞岭村 | 汉阴县 | 省控 | Ⅲ  氨氮：0.56  总磷：0.70 | Ⅲ  氨氮：0.26  总磷：0.50 | Ⅱ |
| **9** | 月河 | 双乳镇三同村 | 汉阴县 | 省控 | Ⅲ  氨氮：0.70  总磷：0.30 | Ⅲ  总磷：0.20 | Ⅱ |
| **10** | 月河 | 月河出恒口区 | 恒口示范区 | 市控 | Ⅲ  氨氮：0.96  总磷：0.10 | Ⅱ | Ⅱ |
| **11** | 子午河 | 席家坝 | 石泉县 | **国控** | Ⅱ | Ⅱ | / |
| **12** | 汉江 | 石泉高桥 | 石泉县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| **13** | 饶峰河 | 饶峰河口 | 石泉县 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| **14** | 池河 | 池河入汉江 | 石泉县 | **国控** | Ⅰ | Ⅱ | / |
| **15** | 长安河 | 长安河青草关 | 宁陕县 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| **16** | 旬河 | 江口镇沙坪村沙坪桥 | 宁陕县 | **国控** | Ⅰ | Ⅰ | / |
| **17** | 汶水河 | 筒车湾镇许家城村河道 | 宁陕县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| **18** | 洞河 | 紫阳洞河口 | 紫阳县 | 省控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ |
| **19** | 汉江 | 紫阳县洞河鹿子滩 | 紫阳县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| **20** | 任河 | 任河入汉江 | 紫阳县 | **国控** | Ⅰ | Ⅱ | / |
| **21** | 岚河 | 岚河入汉江 | 岚皋县 | **国控** | Ⅱ | Ⅱ | / |
| **22** | 岚河 | 岚河六口水文站 | 岚皋县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| **23** | 大道河 | 大道河民主集镇建成区 | 岚皋县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| **24** | 坝河 | 平利坝河 | 平利县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| **25** | 黄洋河 | 黄洋河出县界 | 平利县 | 省控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ |
| **26** | 坝河 | 广佛水电站 | 平利县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| **27** | 南江河 | 南江河出陕界 | 镇坪县 | **国控** | Ⅱ | Ⅱ | / |
| **28** | 南江河 | 黄龙沟 | 镇坪县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| **29** | 南江河 | 三块石 | 镇坪县 | 省控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ |
| **30** | 旬河 | 旬河商洛入安康 | - | **国控** | Ⅱ | Ⅰ | / |
| **31** | 旬河 | 旬阳旬河口 | 旬阳县 | **国控** | Ⅱ | Ⅱ | / |
| **32** | 蜀河 | 旬阳蜀河口 | 旬阳县 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| **33** | 冷水河 | 县城饮用水源地 | 旬阳县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| **34** | 坝河 | 观音堂 | 旬阳县 | **国控** | Ⅰ | Ⅱ | / |
| **35** | 汉江 | 汉江庙岭 | 旬阳县 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ |
| **36** | 汉江 | 汉江兰滩 | 旬阳县 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| **37** | 白石河 | 白石河入汉江 | 白河县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| **38** | 汉江 | 羊尾（出陕） | 白河县 | **国控** | Ⅱ | Ⅱ | / |

**备注**：国控断面2021年考核目标尚未确定

**（二）1-4月水质状况**

1-4月,38个断面中Ⅰ类水质占比5%，Ⅱ类水质90%，Ⅲ类水质5%。旬河江口镇沙坪村沙坪桥、黄洋河出县界断面水质为Ⅰ类。水质超标的断面为月河流域的涧池镇枞岭村、双乳镇三同村断面，其中，涧池镇枞岭村断面超标因子为氨氮、总磷，分别超Ⅱ类0.3倍、0.35倍；双乳镇三同村断面超标因子为总磷，超Ⅱ类0.03倍。瀛湖坝前断面水质为Ⅱ类，水质透明度1-4月均值232cm，同比2020年1-4月的188cm上升了23%;叶绿素a1-4月均值为0.001mg/L，同比2020年1-4月的0.006mg/L下降了83%；总氮作为参考指标单独评价，1-4月浓度均值为1.35mg/L，同比2020年的1-4月的1.28mg/L上升了5%。除新增的席家坝、旬河商洛入安康断面外，其他36个水质监测断面相比2020年1-4月，30个断面水质变好，6个变差，变差率为17%。

**2021年1-4月水质监测断面水质状况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **河流** | **断面名称** | **考核县区** | **断面**  **类型** | **2020年1-4月水质类别（超标因子、超标倍数）** | **2021年1-4月水质类别（超标因子、超标倍数）** | **目标水质** | **2020年1-4月综合污染指数** | **2021年1-4月综合污染指数** | **污染程度同比**  **变化**  **趋势** |
| **1** | 汉江 | 七里沟 | 汉滨区 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.2203 | 0.2105 | 变好 |
| **2** | 汉江 | 老君关 | 汉滨区 | **国控** | Ⅱ | Ⅱ | / | 0.2273 | 0.1942 | 变好 |
| **3** | 黄洋河 | 黄洋河口 | 汉滨区 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.2370 | 0.1968 | 变好 |
| **4** | 月河 | 汉滨月河口 | 汉滨区、高新区 | **国控** | Ⅲ | Ⅱ | / | 0.3037 | 0.2398 | 变好 |
| **5** | 汉江 | 瀛湖坝前 | 汉滨区、瀛湖旅游区 | **国控** | Ⅱ | Ⅱ | / | 0.2571 | 0.1896 | 变好 |
| **6** | 吉河 | 吉河口 | 汉滨区、瀛湖旅游区 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.2694 | 0.2419 | 变好 |
| **7** | 恒河 | 恒河口 | 汉滨区、恒口示范区 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.2695 | 0.2152 | 变好 |
| **8** | 月河 | 涧池镇枞岭村 | 汉阴县 | 省控 | Ⅱ | Ⅲ  氨氮：0.3  总磷：0.35 | Ⅱ | 0.2891 | 0.3520 | **变差** |
| **9** | 月河 | 双乳镇三同村 | 汉阴县 | 省控 | Ⅲ  总磷：0.1 | Ⅲ  总磷：0.03 | Ⅱ | 0.2943 | 0.3059 | **变差** |
| **10** | 月河 | 月河出恒口区 | 恒口示范区 | 市控 | Ⅲ  总磷：0.2  氨氮：0.02 | Ⅱ | Ⅱ | 0.3089 | 0.2951 | 变好 |
| **11** | 子午河 | 席家坝 | 石泉县 | **国控** | / | Ⅱ | / | / | 0.2373 | / |
| **12** | 汉江 | 石泉高桥 | 石泉县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.2298 | 0.2137 | 变好 |
| **13** | 饶峰河 | 饶峰河口 | 石泉县 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.2538 | 0.2092 | 变好 |
| **14** | 池河 | 池河入汉江 | 石泉县 | **国控** | Ⅱ | Ⅱ | / | 0.2480 | 0.1799 | 变好 |
| **15** | 长安河 | 长安河青草关 | 宁陕县 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.2175 | 0.2268 | **变差** |
| **16** | 旬河 | 江口镇沙坪村沙坪桥 | 宁陕县 | **国控** | Ⅱ | Ⅰ | / | 0.2174 | 0.2058 | 变好 |
| **17** | 汶水河 | 筒车湾镇许家城村河道 | 宁陕县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.2053 | 0.1839 | 变好 |
| **18** | 洞河 | 紫阳洞河口 | 紫阳县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.2259 | 0.1840 | 变好 |
| **19** | 汉江 | 紫阳县洞河鹿子滩 | 紫阳县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.2338 | 0.1904 | 变好 |
| **20** | 任河 | 任河入汉江 | 紫阳县 | **国控** | Ⅱ | Ⅱ | / | 0.2299 | 0.1886 | 变好 |
| **21** | 岚河 | 岚河入汉江 | 岚皋县 | **国控** | Ⅱ | Ⅱ | / | 0.2212 | 0.1990 | 变好 |
| **22** | 岚河 | 岚河六口水文站 | 岚皋县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.2150 | 0.2063 | 变好 |
| **23** | 大道河 | 大道河民主集镇建成区 | 岚皋县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.2230 | 0.1932 | 变好 |
| **24** | 坝河 | 平利坝河 | 平利县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.2057 | 0.1979 | 变好 |
| **25** | 黄洋河 | 黄洋河出县界 | 平利县 | 省控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | 0.2041 | 0.1850 | 变好 |
| **26** | 坝河 | 广佛水电站 | 平利县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.1917 | 0.1876 | 变好 |
| **27** | 南江河 | 南江河出陕界 | 镇坪县 | **国控** | Ⅰ | Ⅱ | / | 0.1678 | 0.2024 | **变差** |
| **28** | 南江河 | 黄龙沟 | 镇坪县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.1973 | 0.1868 | 变好 |
| **29** | 南江河 | 三块石 | 镇坪县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.1960 | 0.1840 | 变好 |
| **30** | 旬河 | 旬阳旬河口 | 旬阳县 | **国控** | Ⅱ | Ⅱ | / | 0.2354 | 0.2029 | 变好 |
| **31** | 旬河 | 旬河商洛入安康 | - | **国控** | / | Ⅱ | / | / | / | / |
| **32** | 蜀河 | 旬阳蜀河口 | 旬阳县 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.2375 | 0.2038 | 变好 |
| **33** | 冷水河 | 县城饮用水源地 | 旬阳县 | 省控 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | 0.1975 | 0.2058 | **变差** |
| **34** | 坝河 | 观音堂 | 旬阳县 | **国控** | Ⅱ | Ⅱ | / | 0.2233 | 0.1843 | 变好 |
| **35** | 汉江 | 汉江庙岭 | 旬阳县 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | 0.2392 | 0.2284 | 变好 |
| **36** | 汉江 | 汉江兰滩 | 旬阳县 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.2395 | 0.2110 | 变好 |
| **37** | 白石河 | 白石河入汉江 | 白河县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.2241 | 0.2379 | **变差** |
| **38** | 汉江 | 羊尾（出陕） | 白河县 | **国控** | Ⅱ | Ⅱ | / | 0.2032 | 0.1889 | 变好 |

**备注**：国考断面2021年考核目标尚未确定

二、县区水环境质量排名

**（一）1-4月县区水环境质量现状累计排名**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **县区、管委会** | **CWQI1-4月指数** | **CWQI1-4月排名** |
| 白河县 | 2.6949 | 1 |
| 紫阳县 | 2.8348 | 2 |
| 平利县 | 2.8512 | 3 |
| 镇坪县 | 2.8972 | 4 |
| 旬阳县 | 2.9127 | 5 |
| 岚皋县 | 2.9506 | 6 |
| 石泉县 | 2.9863 | 7 |
| 宁陕县 | 3.0315 | 8 |
| 汉滨区 | 3.2003 | 9 |
| 瀛湖区 | 3.4280 | 10 |
| 恒口区 | 3.7455 | 11 |
| 高新区 | 3.8897 | 12 |
| 汉阴县 | 4.6334 | 13 |

**（二）1-4月县区水环境质量相比2020年同期改善累计排名**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **县区、管委会** | **△CWQI1-4月指数** | **△CWQI1-4月排名** |
| 石泉县 | -17.1% | 1 |
| 紫阳县 | -16.7% | 2 |
| 汉滨区 | -14.2% | 3 |
| 瀛湖区 | -12.2% | 4 |
| 旬阳县 | -10.9% | 5 |
| 岚皋县 | -10.4% | 6 |
| 高新区 | -9.3% | 7 |
| 恒口区 | -9.2% | 8 |
| 宁陕县 | -4.1% | 9 |
| 平利县 | -3.4% | 10 |
| 白河县 | 1.1% | 11 |
| 镇坪县 | 3.2% | 12 |
| 汉阴县 | 13.0% | 13 |

**备注:**1.县区水环境质量排名依据《陕西省城市地表水环境质量排名技术规定（试行）》，CWQI为县区水质指数，按照从小到大的顺序进行排名，排名越靠前说明城市地表水环境质量状况越好。2.△CWQI为县区水质改善指数，按从小到大的顺序进行排名，排名越靠前说明县区地表水环境质量改善程度越高。△CWQI为负值，说明县区地表水环境质量变好；△CWQI为正值，说明县区地表水环境质量变差。



本期安康市水环境质量状况信息已在“安康环保”微信公众号平台发布，敬请关注。

送：生态环境部西北督察局、省生态环境厅、省委生态环境保护督察驻安康督察局。

郭青，俊民，晶华，全安同志。

市委办公室、市人大办公室、市政府办公室、市政协办公室。

市委宣传部、市发改委、市工信局、市财政局、市自然资源局、

市住建局、市交通局、市水利局、市农业农村局、市林业局、

市卫健委、市应急管理局、市公安局、市城管局（创建办）

各县区政府、高新区管委会、瀛湖生态旅游区管委会、恒口

示范区管委会。

各县区生态环境分局。