注册：ANJK0022

汉江水质保护工作动态

第3期

安康市生态环境局 2021年3月18日

安康市2021年1月份水环境质量状况

依据国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）、《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办〔2011〕22号）、《城市地表水环境质量排名技术规定》和监测断面水质考核目标，现将我市2021年1月38个监测断面水质状况通报如下：

一、1月地表水监测断面水质状况

1月份，38个断面中Ⅰ类水质占比11%，Ⅱ类水质5%，Ⅲ类水质84%。紫阳县任河入汉江、宁陕县江口镇沙坪村沙坪桥、旬阳县观音堂断面水质由2020年12月的Ⅱ类上升为Ⅰ类；镇坪县南江河出陕界断面水质持续保持Ⅰ类。水质超标断面分别月河流域的涧池镇枞岭断面和瀛湖坝前断面，水质均为Ⅲ类，超Ⅱ类目标水质要求。其中，涧池镇枞岭村断面超标因子为化学需氧量、总磷和氨氮，分别超Ⅱ类0.20倍、0.30倍和0.36倍。瀛湖坝前断面超标因子为总磷，超标0.16倍；总氮作为参考指标单独评价，1月浓度1.44mg/L，环比12月的1.42mg/L上升了1.4%。38个水质监测断面环比上月，38个断面水质22个变好，16个变差，变差率为42%。

与去年同期相比，38个水质监测断面中，除新增的席家坝断面，其他37个断面31个变好，6个变差，变差率为16%，同比去年同期水质总体改善。

**表1 2021年1月份监测断面环比水质状况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **河流** | **断面名称** | **考核县区** | **断面**  **类型** | **2020年12月水质类别（超标因子、超标倍数）** | **2021年1月水质类别（超标因子、超标倍数）** | **目标水质** | **2020年12月综合污染指数** | **2021年1月综合污染指数** | **污染程度环比**  **变化**  **趋势** |
| **1** | 汉江 | 七里沟 | 汉滨区 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.2104 | 0.2058 | 变好 |
| **2** | 汉江 | 老君关 | 汉滨区 | **国考** | Ⅱ | Ⅱ | / | 0.2017 | 0.1573 | 变好 |
| **3** | 黄洋河 | 黄洋河口 | 汉滨区 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.2089 | 0.2124 | **变差** |
| **4** | 月河 | 汉滨月河口 | 汉滨区、高新区 | **国考** | Ⅲ | Ⅱ | / | 0.3595 | 0.1947 | 变好 |
| **5** | 汉江 | 瀛湖坝前 | 汉滨区、瀛湖旅游区 | **国考** | Ⅲ  总磷：0.08 | Ⅲ  总磷：0.16 | / | 0.2375 | 0.2314 | 变好 |
| **6** | 吉河 | 吉河口 | 汉滨区、瀛湖旅游区 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.2199 | 0.2398 | **变差** |
| **7** | 恒河 | 恒河口 | 汉滨区、恒口示范区 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.1675 | 0.2492 | **变差** |
| **8** | 月河 | 涧池镇枞岭村 | 汉阴县 | 省控 | Ⅲ  化学需氧量：0.07  总磷：0.30  氨氮：0.36 | Ⅲ  化学需氧量：0.20  总磷：0.30  氨氮：0.36 | Ⅱ | 0.3339 | 0.3670 | **变差** |
| **9** | 月河 | 双乳镇三同村 | 汉阴县 | 省控 | Ⅲ  化学需氧量：0.13  总磷：0.40  氨氮：0.48 | Ⅱ | Ⅱ | 0.3583 | 0.2894 | 变好 |
| **10** | 月河 | 月河出恒口区 | 恒口示范区 | 市控 | Ⅲ  化学需氧量：0.20  总磷：0.60  氨氮：0.60 | Ⅱ | Ⅱ | 0.3687 | 0.2637 | 变好 |
| **11** | 子午河 | 席家坝 | 石泉县 | **国考** | Ⅱ | Ⅱ | / | 0.1830 | 0.1556 | 变好 |
| **12** | 汉江 | 石泉高桥 | 石泉县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.2279 | 0.2307 | **变差** |
| **13** | 饶峰河 | 饶峰河口 | 石泉县 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.2135 | 0.2201 | **变差** |
| **14** | 池河 | 池河入汉江 | 石泉县 | **国考** | Ⅱ | Ⅱ | / | 0.2080 | 0.1583 | 变好 |
| **15** | 长安河 | 长安河青草关 | 宁陕县 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.1985 | 0.2257 | **变差** |
| **16** | 旬河 | 江口镇沙坪村沙坪桥 | 宁陕县 | **国考** | Ⅱ | Ⅰ | / | 0.1746 | 0.1253 | 变好 |
| **17** | 汶水河 | 筒车湾镇许家城村河道 | 宁陕县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.1966 | 0.2049 | **变差** |
| **18** | 洞河 | 紫阳洞河口 | 紫阳县 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.2034 | 0.2124 | **变差** |
| **19** | 汉江 | 紫阳县洞河鹿子滩 | 紫阳县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.2058 | 0.2151 | **变差** |
| **20** | 任河 | 任河入汉江 | 紫阳县 | **国考** | Ⅱ | Ⅰ | / | 0.1857 | 0.1374 | 变好 |
| **21** | 岚河 | 岚河入汉江 | 岚皋县 | **国考** | Ⅱ | Ⅱ | / | 0.1807 | 0.1510 | 变好 |
| **22** | 岚河 | 岚河六口水文站 | 岚皋县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.2195 | 0.2287 | **变差** |
| **23** | 大道河 | 大道河民主集镇建成区 | 岚皋县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.2004 | 0.1997 | 变好 |
| **24** | 坝河 | 平利坝河 | 平利县 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.1976 | 0.1955 | 变好 |
| **25** | 黄洋河 | 黄洋河出县界 | 平利县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.1964 | 0.1938 | 变好 |
| **26** | 坝河 | 广佛水电站 | 平利县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.1958 | 0.2018 | **变差** |
| **27** | 南江河 | 南江河出陕界 | 镇坪县 | **国考** | Ⅰ | Ⅰ | / | 0.1761 | 0.1173 | 变好 |
| **28** | 南江河 | 黄龙沟 | 镇坪县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.1669 | 0.1780 | **变差** |
| **29** | 南江河 | 三块石 | 镇坪县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.1747 | 0.1828 | **变差** |
| **30** | 旬河 | 旬河商洛入安康 | - | 省控 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | 0.1685 | 0.1938 | **变差** |
| **31** | 旬河 | 旬阳旬河口 | 旬阳县 | **国考** | Ⅱ | Ⅱ | / | 0.2102 | 0.1675 | 变好 |
| **32** | 蜀河 | 旬阳蜀河口 | 旬阳县 | 市控 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | 0.1620 | 0.1947 | **变差** |
| **33** | 冷水河 | 县城饮用水源地 | 旬阳县 | 省控 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | 0.1877 | 0.1523 | 变好 |
| **34** | 坝河 | 观音堂 | 旬阳县 | **国考** | Ⅱ | Ⅰ | / | 0.1681 | 0.1226 | 变好 |
| **35** | 汉江 | 汉江庙岭 | 旬阳县 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | 0.2112 | 0.2067 | 变好 |
| **36** | 汉江 | 汉江兰滩 | 旬阳县 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.2315 | 0.2000 | 变好 |
| **37** | 白石河 | 白石河入汉江 | 白河县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.2656 | 0.2266 | 变好 |
| **38** | 汉江 | 羊尾（出陕） | 白河县 | **国考** | Ⅱ | Ⅱ | / | 0.1725 | 0.1337 | 变好 |

**表2 2021年1月份监测断面同比水质状况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **河流** | **断面名称** | **考核县区** | **断面**  **类型** | **2020年1月水质类别（超标因子、超标倍数）** | **2021年1月水质类别（超标因子、超标倍数）** | **目标水质** | **2020年1月综合污染指数** | **2021年1月综合污染指数** | **污染程度同比**  **变化**  **趋势** |
| **1** | 汉江 | 七里沟 | 汉滨区 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.2201 | 0.2058 | 变好 |
| **2** | 汉江 | 老君关 | 汉滨区 | **国考** | Ⅱ | Ⅱ | / | 0.2157 | 0.1573 | 变好 |
| **3** | 黄洋河 | 黄洋河口 | 汉滨区 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.2229 | 0.2124 | 变好 |
| **4** | 月河 | 汉滨月河口 | 汉滨区、高新区 | **国考** | Ⅱ | Ⅱ | / | 0.3350 | 0.1947 | 变好 |
| **5** | 汉江 | 瀛湖坝前 | 汉滨区、瀛湖旅游区 | **国考** | Ⅲ  总磷:0.2 | Ⅲ  总磷：0.16 | / | 0.2517 | 0.2314 | 变好 |
| **6** | 吉河 | 吉河口 | 汉滨区、瀛湖旅游区 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.2679 | 0.2398 | 变好 |
| **7** | 恒河 | 恒河口 | 汉滨区、恒口示范区 | 市控 | Ⅲ  总磷:0.7 | Ⅱ | Ⅱ | 0.2914 | 0.2492 | 变好 |
| **8** | 月河 | 涧池镇枞岭村 | 汉阴县 | 省控 | Ⅲ  氨氮:0.16  总磷:0.4 | Ⅲ  化学需氧量：0.20  总磷：0.30  氨氮：0.36 | Ⅱ | 0.3269 | 0.3670 | **变差** |
| **9** | 月河 | 双乳镇三同村 | 汉阴县 | 省控 | Ⅲ  氨氮:0.28  总磷:0.8 | Ⅱ | Ⅱ | 0.3520 | 0.2894 | 变好 |
| **10** | 月河 | 月河出恒口区 | 恒口示范区 | 市控 | Ⅲ  化学需氧量：0.07  氨氮:0.28  总磷：0.3 | Ⅱ | Ⅱ | 0.3446 | 0.2637 | 变好 |
| **11** | 子午河 | 席家坝 | 石泉县 | **国考** | -- | Ⅱ | / | -- | 0.1556 | -- |
| **12** | 汉江 | 石泉高桥 | 石泉县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.2298 | 0.2307 | **变差** |
| **13** | 饶峰河 | 饶峰河口 | 石泉县 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.2476 | 0.2201 | 变好 |
| **14** | 池河 | 池河入汉江 | 石泉县 | **国考** | Ⅱ | Ⅱ | / | 0.2310 | 0.1583 | 变好 |
| **15** | 长安河 | 长安河青草关 | 宁陕县 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.2140 | 0.2257 | **变差** |
| **16** | 旬河 | 江口镇沙坪村沙坪桥 | 宁陕县 | **国考** | Ⅱ | Ⅰ | / | 0.2398 | 0.1253 | 变好 |
| **17** | 汶水河 | 筒车湾镇许家城村河道 | 宁陕县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.2172 | 0.2049 | 变好 |
| **18** | 洞河 | 紫阳洞河口 | 紫阳县 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.2371 | 0.2124 | 变好 |
| **19** | 汉江 | 紫阳县洞河鹿子滩 | 紫阳县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.2329 | 0.2151 | 变好 |
| **20** | 任河 | 任河入汉江 | 紫阳县 | **国考** | Ⅱ | Ⅰ | / | 0.2334 | 0.1374 | 变好 |
| **21** | 岚河 | 岚河入汉江 | 岚皋县 | **国考** | Ⅱ | Ⅱ | / | 0.2214 | 0.1510 | 变好 |
| **22** | 岚河 | 岚河六口水文站 | 岚皋县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.2233 | 0.2287 | **变差** |
| **23** | 大道河 | 大道河民主集镇建成区 | 岚皋县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.2260 | 0.1997 | 变好 |
| **24** | 坝河 | 平利坝河 | 平利县 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.2513 | 0.1955 | 变好 |
| **25** | 黄洋河 | 黄洋河出县界 | 平利县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.2497 | 0.1938 | 变好 |
| **26** | 坝河 | 广佛水电站 | 平利县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.2325 | 0.2018 | 变好 |
| **27** | 南江河 | 南江河出陕界 | 镇坪县 | **国考** | Ⅰ | Ⅰ | / | 0.1452 | 0.1173 | 变好 |
| **28** | 南江河 | 黄龙沟 | 镇坪县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.1931 | 0.1780 | 变好 |
| **29** | 南江河 | 三块石 | 镇坪县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.1678 | 0.1828 | **变差** |
| **30** | 旬河 | 旬河商洛入安康 | - | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.2071 | 0.1938 | 变好 |
| **31** | 旬河 | 旬阳旬河口 | 旬阳县 | **国考** | Ⅱ | Ⅱ | / | 0.2500 | 0.1675 | 变好 |
| **32** | 蜀河 | 旬阳蜀河口 | 旬阳县 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.2289 | 0.1947 | 变好 |
| **33** | 冷水河 | 县城饮用水源地 | 旬阳县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.2729 | 0.1523 | 变好 |
| **34** | 坝河 | 观音堂 | 旬阳县 | **国考** | Ⅱ | Ⅰ | / | 0.2076 | 0.1226 | 变好 |
| **35** | 汉江 | 汉江庙岭 | 旬阳县 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | 0.2011 | 0.2067 | **变差** |
| **36** | 汉江 | 汉江兰滩 | 旬阳县 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.2500 | 0.2000 | 变好 |
| **37** | 白石河 | 白石河入汉江 | 白河县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0.2338 | 0.2266 | 变好 |
| **38** | 汉江 | 羊尾（出陕） | 白河县 | **国考** | Ⅱ | Ⅱ | / | 0.1847 | 0.1337 | 变好 |

**备注**：国考断面2021年考核目标尚未确定

二、县区水环境质量排名

**（一）1月份县区水环境质量现状排名**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **县区、管委会** | **CWQI1月指数** | **CWQI1月排名** |
| **白河县** | 2.5481 | 1 |
| **镇坪县** | 2.6152 | 2 |
| **旬阳县** | 2.6813 | 3 |
| **平利县** | 2.9140 | 4 |
| **宁陕县** | 2.9541 | 5 |
| **紫阳县** | 3.0941 | 6 |
| **岚皋县** | 3.1802 | 7 |
| **石泉县** | 3.3001 | 8 |
| **汉滨区** | 3.3896 | 9 |
| **瀛湖区** | 3.4669 | 10 |
| **恒口区** | 3.7481 | 11 |
| **高新区** | 4.0879 | 12 |
| **汉阴县** | 4.6703 | 13 |

**（二）1月份县区水环境质量相比2020年12月份改善排名**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **县区、管委会** | **△CWQI1月指数** | **△CWQI1月排名** |
| **高新区** | -17.48% | 1 |
| **白河县** | -8.02% | 2 |
| **汉阴县** | -2.71% | 3 |
| **恒口区** | -0.93% | 4 |
| **镇坪县** | -0.21% | 5 |
| **平利县** | 0.86% | 6 |
| **旬阳县** | 1.29% | 7 |
| **汉滨区** | 2.30% | 8 |
| **瀛湖区** | 2.55% | 9 |
| **石泉县** | 3.86% | 10 |
| **紫阳县** | 4.62% | 11 |
| **岚皋县** | 5.47% | 12 |
| **宁陕县** | 7.15% | 13 |

**（三）1月份县区水环境质量相比2020年同期改善排名**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **县区、管委会** | **△CWQI1月指数** | **△CWQI1月排名** |
| **白河县** | -23.14% | 1 |
| **旬阳县** | -22.05% | 2 |
| **平利县** | -19.74% | 3 |
| **恒口区** | -15.96% | 4 |
| **高新区** | -13.35% | 5 |
| **宁陕县** | -12.04% | 6 |
| **紫阳县** | -11.29% | 7 |
| **瀛湖区** | -9.06% | 8 |
| **汉滨区** | -8.82% | 9 |
| **石泉县** | -6.25% | 10 |
| **岚皋县** | -5.65% | 11 |
| **汉阴县** | -1.09% | 12 |
| **镇坪县** | 4.32% | 13 |

**备注:**1.县区水环境质量排名依据《陕西省城市地表水环境质量排名技术规定（试行）》，CWQI为县区水质指数，按照从小到大的顺序进行排名，排名越靠前说明城市地表水环境质量状况越好。2.△CWQI为县区水质改善指数，按从小到大的顺序进行排名，排名越靠前说明县区地表水环境质量改善程度越高。△CWQI为负值，说明县区地表水环境质量变好；△CWQI为正值，说明县区地表水环境质量变差。



本期安康市水环境质量状况信息已在“安康环保”微信公众号平台发布，敬请关注。

送：生态环境部西北督察局、省生态环境厅、省委生态环境保护督察驻安康督察局。

郭青，俊民，晶华，全安同志。

市委办公室、市人大办公室、市政府办公室、市政协办公室。

市委宣传部、市发改委、市工信局、市财政局、市自然资源局、

市住建局、市交通局、市水利局、市农业农村局、市林业局、

市卫健委、市应急管理局、市公安局、市城管局（创建办）

各县区政府、高新区管委会、瀛湖生态旅游区管委会、恒口

示范区管委会。

各县区生态环境分局。